Колебательный контур

Электроемкость – физическая величина, которая характеризует способность проводника накапливать электрический заряд.

Индуктивность – конуры с током - это коэффициент пропорциональности между протекающим по контуру током и возникающем при этом магнитном поле.

При наличии переменного тока возникает ЭДС самоиндукция.

